**ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ**

(Pieczęć firmowa wykonawcy)

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Wykonawca:**

**1.** Zarejestrowana nazwa, forma prawna oraz adres Wykonawcy:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

województwo ....................................................

**2**. Nr KRS-u lub wpisu do ewidencji :................................................................................................

**3.** REGON: ........................................................... **4.** NIP: .........................................................

**5.** Numer telefonu:.................................................**6.** Numer faxu: ...........................................

**7.** E-mail ...........................................................................................................................................…..

**8.** Nr rachunku bankowego:

..........................................................................................................................

**4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA**

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na

"**Zakup i dostawę sprzętu oświetleniowego dla Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie** oferuję(emy) jego realizację za następującą cenę obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, to jest:

Wartość netto bez podatku VAT.......................................................................... PLN

(słownie: ............................................................................................................................ PLN)

VAT …….. % tj. ...................................................................PLN *naliczony zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 z dnia 5 kwietnia 2004 r., poz. 535 z późn .zm.)*

**wartość z podatkiem VAT**  ............................................................................... PLN

(słownie:…………………………………………………………………………………..PLN

o następujących wymaganych parametrach:

**OPIS PARAMETRÓW**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp*** | ***Ilość*** | ***Parametr wymagany*** | ***Parametr oferowany*** |
| 1 | **7 szt** | 1.      Ruchoma głowa typu SPOT – 7 szt.**Wymagane parametry:** - minimum 8 kolorów Dichroic - minimum 22 Gobo - minimum 8 obracających się, wymiennych gobo - minimum 14 statycznych gobo - Rozmiar Gobo minimum 14mm zewnętrzny/ 8mm wewnętrzny - Funkcja Prism x3 obracający się  - Zmotoryzowany Iris - Zmienny Filtr Frost (efekt Hybryd dla Wash) - Kąt świecenia: minimum 17° - Zmotoryzowany Focus - Zmienna prędkość  Shutter/ Strobe - Mechaniczny dimmer: 0-100% - Pan / Tilt 540/630 x 265  - minimum 16 kanałów DMX - Przyłącze: 3-pin oraz 5-pin DMX  - jasność świecenia z 5m. minimum 3,400 Lux - Napięcie:  120V-240V 50/60hz - Waga maksymalnie 13kg  - Źródło światła z własnym odbłyśnikiem  - Źródło światła minimum, 7900lux, 8000K, 2000 godzin żywotności - Żarówka i uchwyty do powieszenia w zestawie |  |
| 2 | 8 sztuk | **Reflektor LED w obudowie PAR64 (krótkiej) – 8 sztuk**  **Wymagane parametry:**  - Minimum 36szt. 1W diod LED (12szt.czerwonych, 12szt.zielonych oraz 12szt.niebieskich diod LED)  - kąt świecenia minimum 25 stopni  - kompatybilny z DMX poprzez DMX-512  - minimum 6 kanałów DMX  - 4 tryby pracy: Sound to Light; kolory macro; DMX; manualny  - idealne ułożenie diod LED  - w zestawie przewody sygnałowe DMX o długości minimum 1,5m - maksymalny pobór mocy: 40W - zasilanie: 100-240V AC/47 – 63Hz - waga maksymalnie 2,6kg |  |
| 3 | 1 szt. | 3.  **Stroboskop 1 szt.**  **Wymagane parametry:**  -Palnik ksenonowy 3000W (w zestawie) -Temperatura barwowa 5600 stopni Celsjusza - Wbudowane specjalne efekty  -Funkcja ciągłego świecenia sterowana oddzielnym kanałem DMX -Regulacja częstości rozbłysków: 20 ms do 2s -Regulacja czasu trwania rozbłysków - Wiatrak chłodzący -Zintegrowany procesor ciepła -Automatyczne dopasowanie do źródła zasilania (90 – 260V, 50/60 Hz) -Praca w trybie Stand-Alone lub możliwość sterowania DMX za pomocą co najmniej 4 kanałów |  |
| 4 | 1 szt. | **Maszyna do dymu – 1 szt.**  **Wymagane parametry:**  - Napięcie: AC100V, AC120V, AC230V, AC240V, 50Hz-60Hz - Moc grzałki minimum 1500W - Czas od włączenia do gotowości do użycia minimum 8 minut - Pojemność zbiornika 10 litrów - DMX-512 USITT - Sterowanie DMX (3pin oraz 5pin Wejście) - Pobór płynu minimum 1litr/9minut (100% wydajności) - Posiada zdalne sterowanie z pilota  - Możliwość dolewania płynu w każdej chwili podczas pracy wytwornicy bez odłączania od zasilania.  - Możliwość pracy ciągłej |  |
| 5 | 1 szt. | Re **Reflektor prowadzący (Followspot) – 1 szt.**  **Wymagane parametry:**  - Zasilanie - 230V 50/60Hz 4,5A  - Źródło światła minimum- wyładowcze 1200W, 7200K, 800 godzin żywotności  - Załączone źródło światła  - Dimmer mechaniczny  - Możliwość podłączenia zmieniacza kolorów  - Możliwość podłączenia tarczy gobo o wymiarach 60mm  - 4 kierunowe ostrza migawki  - Iris - wymienny  - Chłodzenie - wymuszona wentylacja  - Zoom minimum - 7°-12°  - Waga maksymalnie 31kg. |  |

Gwarantujemy:

- przeglądy gwarancyjne (bez dodatkowych opłat) - …miesięcy

- w przypadku awarii urządzeń– czas reakcji ……… godzin od zgłoszenia telefonicznego, e-mailowego lub faksowego.

- naprawa lub wymiana urządzeń – do …… dni

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją udostępnioną przez zamawiającego, nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami oraz  zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.

- Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami zamawiającego określonymi w  SIWZ.

-Deklarujemy realizację zamówienia w okresie 30 dni od daty podpisania umowy.

- Wyrażamy zgodę na warunki płatności podane w SIWZ.

- Wyrażamy zgodę na warunki gwarancji określone w SIWZ.

- Oświadczamy, że serwis gwarancyjny będzie wykonywany przez ……………………………….................................................................................................

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ czyli 30 dni wraz z upływem terminu składania ofert.

- W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**-** Oświadczamy, że Wzór umowy (zał. Nr 5) został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ.

**-** Osoba/y wyznaczona/e do współpracy z zamawiającym przy realizacji umowy (nr tel., faksu, e- mail):

.......................................................................................................................................................

- Oferta została złożona na ......... stronach, kolejno ponumerowanych od nr ....... do nr ……

................................ dnia.......................... ……...........................................................

/miejscowość/ Podpis(y) osoby/osób upoważnionej/ych   
 do reprezentacji Wykonawcy