**ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ**

(Pieczęć firmowa wykonawcy)

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Wykonawca:**

**1.** Zarejestrowana nazwa, forma prawna oraz adres Wykonawcy:

 ...............................................................................................................................

 ...............................................................................................................................

województwo ....................................................

**2**. Nr KRS-u lub wpisu do ewidencji :................................................................................................

**3.** REGON: ........................................................... **4.** NIP: .........................................................

**5.** Numer telefonu:.................................................**6.** Numer faxu: ...........................................

**7.** E-mail ...........................................................................................................................................…..

**8.** Nr rachunku bankowego:

..........................................................................................................................

**4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA**

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na

"**Zakup i dostawę sprzętu oświetleniowego dla Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie** oferuję(emy) jego realizację za następującą cenę obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, to jest:

Wartość netto bez podatku VAT.......................................................................... PLN

(słownie: ............................................................................................................................ PLN)

VAT …….. % tj. ...................................................................PLN *naliczony zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 z dnia 5 kwietnia 2004 r., poz. 535 z późn .zm.)*

**wartość z podatkiem VAT**  ............................................................................... PLN

(słownie:…………………………………………………………………………………..PLN

o następujących wymaganych parametrach:

**OPIS PARAMETRÓW**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp*** | ***Ilość*** | ***Parametr wymagany*** | ***Parametr oferowany*** |
| 1 | **7 szt**  | 1.      Ruchoma głowa typu SPOT – 7 szt.**Wymagane parametry:**- minimum 8 kolorów Dichroic- minimum 22 Gobo- minimum 8 obracających się, wymiennych gobo- minimum 14 statycznych gobo- Rozmiar Gobo minimum 14mm zewnętrzny/ 8mm wewnętrzny- Funkcja Prism x3 obracający się - Zmotoryzowany Iris- Zmienny Filtr Frost (efekt Hybryd dla Wash)- Kąt świecenia: minimum 17°- Zmotoryzowany Focus- Zmienna prędkość  Shutter/ Strobe- Mechaniczny dimmer: 0-100%- Pan / Tilt 540/630 x 265- minimum 16 kanałów DMX- Przyłącze: 3-pin oraz 5-pin DMX - jasność świecenia z 5m. minimum 3,400 Lux- Napięcie:  120V-240V 50/60hz- Waga maksymalnie 13kg- Źródło światła z własnym odbłyśnikiem- Źródło światła minimum, 7900lux, 8000K, 2000 godzin żywotności- Żarówka i uchwyty do powieszenia w zestawie |  |
| 2 |  8 sztuk  |  **Reflektor LED w obudowie PAR64 (krótkiej) – 8 sztuk****Wymagane parametry:**- Minimum 36szt. 1W diod LED (12szt.czerwonych, 12szt.zielonych oraz 12szt.niebieskich diod LED) - kąt świecenia minimum 25 stopni - kompatybilny z DMX poprzez DMX-512 - minimum 6 kanałów DMX - 4 tryby pracy: Sound to Light; kolory macro; DMX; manualny - idealne ułożenie diod LED - w zestawie przewody sygnałowe DMX o długości minimum 1,5m- maksymalny pobór mocy: 40W- zasilanie: 100-240V AC/47 – 63Hz- waga maksymalnie 2,6kg |  |
| 3 | 1 szt. | 3.  **Stroboskop 1 szt.****Wymagane parametry:**-Palnik ksenonowy 3000W (w zestawie)-Temperatura barwowa 5600 stopni Celsjusza- Wbudowane specjalne efekty-Funkcja ciągłego świecenia sterowana oddzielnym kanałem DMX-Regulacja częstości rozbłysków: 20 ms do 2s-Regulacja czasu trwania rozbłysków- Wiatrak chłodzący-Zintegrowany procesor ciepła-Automatyczne dopasowanie do źródła zasilania (90 – 260V, 50/60 Hz)-Praca w trybie Stand-Alone lub możliwość sterowania DMX za pomocą co najmniej 4 kanałów |  |
| 4 | 1 szt. | **Maszyna do dymu – 1 szt.****Wymagane parametry:**- Napięcie: AC100V, AC120V, AC230V, AC240V, 50Hz-60Hz- Moc grzałki minimum 1500W- Czas od włączenia do gotowości do użycia minimum 8 minut- Pojemność zbiornika 10 litrów- DMX-512 USITT- Sterowanie DMX (3pin oraz 5pin Wejście)- Pobór płynu minimum 1litr/9minut (100% wydajności)- Posiada zdalne sterowanie z pilota- Możliwość dolewania płynu w każdej chwili podczas pracy wytwornicy bez odłączania od zasilania.- Możliwość pracy ciągłej |  |
| 5 | 1 szt. | Re **Reflektor prowadzący (Followspot) – 1 szt.****Wymagane parametry:**- Zasilanie - 230V 50/60Hz 4,5A- Źródło światła minimum- wyładowcze 1200W, 7200K, 800 godzin żywotności- Załączone źródło światła- Dimmer mechaniczny- Możliwość podłączenia zmieniacza kolorów- Możliwość podłączenia tarczy gobo o wymiarach 60mm- 4 kierunowe ostrza migawki- Iris - wymienny- Chłodzenie - wymuszona wentylacja- Zoom minimum - 7°-12°- Waga maksymalnie 31kg. |  |

Gwarantujemy:

- przeglądy gwarancyjne (bez dodatkowych opłat) - …miesięcy

- w przypadku awarii urządzeń– czas reakcji ……… godzin od zgłoszenia telefonicznego, e-mailowego lub faksowego.

- naprawa lub wymiana urządzeń – do …… dni

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją udostępnioną przez zamawiającego, nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami oraz  zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.

- Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami zamawiającego określonymi w  SIWZ.

-Deklarujemy realizację zamówienia w okresie 30 dni od daty podpisania umowy.

- Wyrażamy zgodę na warunki płatności podane w SIWZ.

- Wyrażamy zgodę na warunki gwarancji określone w SIWZ.

- Oświadczamy, że serwis gwarancyjny będzie wykonywany przez ……………………………….................................................................................................

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ czyli 30 dni wraz z upływem terminu składania ofert.

- W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**-** Oświadczamy, że Wzór umowy (zał. Nr 5) został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ.

**-** Osoba/y wyznaczona/e do współpracy z zamawiającym przy realizacji umowy (nr tel., faksu, e- mail):

.......................................................................................................................................................

- Oferta została złożona na ......... stronach, kolejno ponumerowanych od nr ....... do nr ……

................................ dnia.......................... ……...........................................................

 /miejscowość/ Podpis(y) osoby/osób upoważnionej/ych
 do reprezentacji Wykonawcy